PODRUČJE PRIMJENE:
PATTEX je prikladan za sljedeće podloge: gipsane podloge (unutarnje), beton, porobeton, lagani, vlaknasti beton, gipsane ploče, gipsane podne ploče, drveni materijali i poliuretanske pjene. Nije prikladan za stalni kontakt s vodom.

UPOTREBA:
Odrežite vrh kartuše (1). Odvrnite plastični nastavak na kartuši i uklonite crveni poklopac (2). Umetnite uložak u pištolj za prskanje (3). , kada se koristi na manjim površinama. Za vanjsku upotrebu, nanesite okomito. Otpustite okidač na pištolju nakon svakog nanošenja kako biste izbjegli curenje ljepila - ne odnosi se na sklopive pištolje (DW111 / 120). Zatim obje površine položite zajedno, popravite ako je potrebno i snažno stisnite. Pazite da se nanesene ljepljive linije ne dodiruju Teški predmeti i predmeti pod pritiskom moraju se dodatno mehanički pričvrstiti najmanje 24 sata.
