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SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
Stranica 2 od 17
	Trgovačko ime:
	COOL BRZOSUŠIVA TEMELJNA BOJA ZA METAL

	Šifra proizvoda:
	n.p.
	Datum izdanja:
	03.11.2023.
	Izdanje broj:
	1.2



	ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZEĆU

	1.1.
	Identifikacijska oznaka proizvoda

	
	Trgovačko ime:
	COOL BRZOSUŠIVA TEMELJNA BOJA ZA METAL

	
	Kemijsko ime:
	n.p.

	
	Kataloški broj:
	n.p.

	
	UFI broj:
	HACW-Q7W8-5586-C5Q8

	
	Oblik:
	Tekućina

	1.2.
	Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

	
	Uporaba:
	Osnovni antikorozivni premaz za metalne površine.

	
	Namjene koje se ne preporučuju:
	Sve osim navedenog pod uporaba. 

	
	Razlog za nekorištenje:
	Istek roka trajanja ili kontaminiranost proizvoda.

	1.3.
	Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

	
	Naziv tvrtke:
	Istra Color d.o.o.

	
	Adresa:
	Ungarija 39 c Murine, HR-52470 Umag

	
	Telefon:
	+385 52 77 31 69

	
	Faks:
	+385 52 77 31 71

	
	e-mail odgovorne osobe:
	stl.gordana@gmail.com
istra.color@pu.t-com.hr

	
	Nacionalni kontakt:
	nema podataka

	1.4.
	Broj telefona za izvanredna stanja

	
	Broj telefona službe za izvanredna stanja:
	112

	
	Broj telefona za medicinske informacije:
	01-23-48-342

	
	Ostali podaci:
	n.p.

	

	ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

	2.1.
	Razvrstavanje tvari ili smjese

	2.1.1.
	Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

	
	Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije:
	Oznaka upozorenja*:

	
	Zap. tek. 3
Nadraž. koža 2
Nadraž. oka 2
TCOJ3
TCOP2
Kron. toks. vod. okol. 2
	H226
H315

H319

H335

H373
H411

	2.1.2.
	Dodatne obavijesti

	
	Nema podataka.

	*Puni tekst H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16.

	2.2.
	Elementi označivanja

	
	Identifikacija proizvoda:
	COOL BRZOSUŠIVA TEMELJNA BOJA ZA METAL

	
	Identifikacijski broj:
	n.p.

	
	Broj autorizacije:
	n.p.

	
	Piktogrami:
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	Oznaka opasnosti:
	Upozorenje

	
	Oznake upozorenja:
	H226 Zapaljiva tekućina i para.
H315 Nadražuje kožu.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H335 Može nadražiti dišni sustav.
H373 Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.
H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

	
	Oznake obavijesti:
	P102 Čuvati izvan dohvata djece.

P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302+P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode.

P332+P313 U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na odgovarajuće mjesto prema lokalnim propisima.

	
	Dodatni podaci o opasnostima:
	EUH 208 Sadrži kobalt neodekanoat. Može izazvati alergijsku reakciju.

EUH211 Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

	
	
	HOS: A(i), 500 g/l; maks. 499 g/l

	2.3.
	Ostale opasnosti

	
	PBT, vPvB: nema podataka. Endokrini distruptori: nema podataka

	

	ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA

	CAS/

EC/

Indeksni broj
	Broj registracije po REACH-u
	% mase ili raspon
	Ime
	Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

	1330-20-7/

215-535-7/

601-022-00-9
	n.p.
	20-30
	ksilen
	Zap. tek. 3 H226

Ak. toks. 4 H332

Ak. toks. 4 H312

Aspir. toks. 1 H304

Nadraž. koža 2 H315

Nadraž. oka 2 H319

TCOJ 3 H335
Kron. toks. vod. okol. 3 H412

TCOP 2 H373

	13463-67-7/

236-675-5/

022-006-002
	n.p.
	3-5

	titanijev oksid
[u obliku praha koji sadržava najmanje 1 % čestica aerodinamičkog promjera ≤ 10 µm
	Karc. 2 H351 (udisanje)

	7779-90-0/

231-944-3/

030-011-00-6
	n.p.
	3-4
	tricinkov bis(ortofosfat)
	Ak. toks. vod. okol. 1 H400

Kron. toks. vod. okol. 1 H410

	623-40-5/
484-407-5/

n.p.
	01-0000020248-72-xxxx


	0,4-0,5
	2-pentanon oksim


	Ak. toks. 4 H302

Nadraž. oka 2 H319

TCOP 2 H373

Kron. toks. vod. okol. 3 H412

	27253-31-2/
248-373-0/

n.p.
	01-2119970733-31-xxxx


	0,1-0,2
	kobalt neodekanoat
	Ak. toks. 4 H302

Derm. senz. 1 H317
TCOP 1 H372

Kron. toks. vod. okol. 2 H411

	27253-33-4/
248-375-1/

n.p.
	01-2120769660-48-xxxx


	0,05-0,1
	kalcij neodekanoat
	Nadraž. koža 2 H315
Ozlj. oka 1 H318

	

	ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI

	4.1.
	Opis mjera prve pomoći

	
	Opće napomene:
	Ukoliko se ne osjećate dobro potražite liječnički savjet. Nikada ne davati bilo što na usta osobi u nesvijesti.

	
	Nakon udisanja:
	U slučaju nehotičnog udisanja izaći na svježi zrak. Po potrebi potražiti savjet liječnika.

	
	Nakon dodira s kožom:
	U slučaju dodira s kožom skinuti odjeću i obuću te prati zahvaćeno područje vodom kroz najmanje 15 minuta. Po potrebi potražiti savjet liječnika.

	
	Nakon dodira s očima:
	Isprati oči mlazom čiste vode kroz najmanje 15 minuta, pri čemu kapke držati širom otvorene. Potražiti pomoć okulista po potrebi.

	
	Nakon gutanja:
	vodom isprati usta. Ne izazivati povraćanje. Potražiti liječniku pomoć.

	
	Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć:
	zaštitna oprema, vidi odjeljak 8.

	4.2.
	Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

	
	Nakon udisanja:
	Kašalj, peckanje u grlu, može nadražiti dišni sustav, pospanost, vrtoglavica. 

	
	Nakon dodira s kožom:
	Crvenilo, peckanje, bol, nadražaj. 

	
	Nakon dodira s očima:
	Crvenilo, peckanje, bol, suzni film, jaki nadražaj.

	
	Nakon gutanja:
	Mučnina, povračanje.

	4.3.
	Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

	
	Pokazati ovaj dokument.

	

	ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

	5.1.
	Sredstva za gašenje

	
	Prikladna sredstva:
	Suhi prah, pjena, pijesak, CO2.

	
	Neprikladna sredstva:
	Direktni mlaz vode.

	5.2.
	Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

	
	Opasni produkti gorenja:
	COX.

	5.3.
	Savjeti za gasitelje požara

	
	Vatrogasci trebaju uvijek koristiti vatrootporno odijelo (u skladu s normom HRN EN 469)  i samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom (HRN EN 137) u slučaja požara u zatvorenom prostoru. Prilagoditi se okolnim materijalima koji gore.

	

	ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

	6.1.
	Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

	6.1.1.
	Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje

	
	Zaštitna oprema:
	Uporabiti zaštitnu opremu u skladu s odjeljkom 8.ovog dokumenta. Spriječiti dodir s kožom i očima. Osobe koje nisu direktno uključene u postupak spašavanja, udaljiti s mjesta događaja.

	
	Postupci sprječavanja nesreće:
	U slučaju prolijevanja spriječiti širenje kemikalije zatvaranjem ili barijerama. Pokupiti upijajućim, inertnim materijalom za tekućine (npr. pijeskom, zemljom) te predati na zbrinjavanje ovlaštenoj firmi. 

	
	Postupci u slučaju nesreće:
	U slučaju nesreće osigurati lokaciju te evakuirati osoblje koje nije uključeno u sanaciju.

	6.1.2.
	Za interventno osoblje:

	
	Osobna zaštitna oprema za vatrogasce u skladu s odredbama iz odjeljak 5. ovog dokumenta. Osobna zaštita ostalog interventnog osoblja u skladu s navodima u odjeljku 8. ovog dokumenta.   

	6.2.
	Mjere zaštite okoliša:

	
	Spriječiti dospijevanje proizvoda u okoliš, no ukoliko ipak dođe potrebno je spriječiti dospijevanje proizvoda u vodotoke, drenažne sustave te tlo. 

	6.3.
	Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

	6.3.1.
	Za ograđivanje, prekrivanje, začepljivanje:
	Nezapaljivi adsorpcijski materijal (pijesak, diatomejska zemlja). 

	6.3.2.
	Za čišćenje:
	Deterdžent i voda.

	6.3.3.
	Ostale informacije:
	Nema podataka.

	6.4.
	Uputa na druge odjeljke

	
	Pogledati odjeljak 7 za informacije o sigurnosnom rukovanju.

Pogledati odjeljak 8 za informacije o osobnoj zaštitnoj opremi.

Pogledati odjeljak 13 za informacije o zbrinjavanju.

	

	ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

	7.1.
	Mjere opreza za sigurno rukovanje

	7.1.1.
	Mjere zaštite

	
	Mjere za sprječavanje požara:
	Osigurati dobru ventilaciju. Držite dalje od topline, iskri i otvorenog plamena, nemojte pušiti, ne upotrebljavajte šibice ili upaljače. Pare se mogu zapaliti i može doći do eksplozije. Tijekom upotrebe nemojte jesti, piti niti pušiti. 

	
	Mjere za sprječavanje stvaranja aerosola i prašine:
	Adekvatno provjetravanje prostorija gdje se čuva i vrši manipulacija. Spremnici moraju biti čvrsto zatvoreni u uspravnom položaju.

	
	Mjere zaštite okoliša:
	Spriječiti dospijeće proizvoda u vodotoke, kanalizacijske i drenažne sustave korištenjem brana i polu brana od pijeska, te prekrivanjem odvoda plastičnom folijom.

	
	Ostale mjere:
	Nema podataka.

	7.1.2.
	Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu

	
	Ne jesti, piti ili pušiti na mjestu gdje se radi s kemikalijama. Nakon rada i prije pauza oprati ruke. Upotrijebiti osobnu zaštitu kako je navedeno u odjeljak 8. Odmah skinuti kontaminiranu odjeću i obuću

	7.2.
	Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

	
	Tehničke mjere i uvjeti skladištenja:
	Skladištiti u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, na suhom i dobro ventiliranom mjestu. Daleko od izvora topline, otvorenog plamena, iskri i drugih izvora zapaljenja. Pridržavati se pravila, propisa pri radu s opasnim kemikalijama. 

	
	Materijali za spremnike:
	Čuvati u originalnim pakiranjima. 

	
	Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike:
	Skladištiti u dobro zatvorenim originalnim spremnicima. 

	
	Savjeti za opremanje skladišta:
	Prema primjenjivim propisima.

	
	Ostali podaci o uvjetima skladištenja:
	Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.

	7.3.
	Posebna krajnja uporaba ili uporabe

	
	Preporuke:
	Ne udisati ispravanja.

	
	Posebna rješenja za industrijski sektor:
	Nema podataka.

	

	ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA

	8.1.
	Nadzorni parametri

	Tvar
	CAS broj
	Granične vrijednosti izloženosti (GVI/KGVI)
	Biološke granične vrijednosti

	
	
	ppm
	mg/m3
	

	ksilen
	1330-20-7
	50/100
	221/442
	krv na kraju radne smjene 1,50 mg/L

(14,13 µmol/L)

uzimanje alkohola prije izloženosti ksilenu povisuje nalaz

metilhipurna kiselina mokraća na kraju radne smjene 1,50 g/g kreatinina* (0,88 mol/mol kreatinina*)

	titanijev oksid
	13463-67-7
	nema
	10 U/-

4R/-
	ne podliježe

	Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima.

	Naziv tvari:
	*ksilen,** 2-pentanon oksim

	EC broj:
	*215-535-7
**484-407-5
	CAS broj:
	*1330-20-7

**623-40-5
	

	DNEL

	Industrijski

	Način izlaganja:
	Akutni

lokalni učinci
	Akutni

sistemski učinci
	Kronični

lokalni učinci
	Kronični

sistemski učinci

	Oralno
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	Inhalacijski
	Nema podataka
	75 mg/m3**
	Nema podataka
	25 mg/m3**

	Dermalno
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	0,208 mg/kg**

	Ključni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje:
	

	Korisnički

	Način izlaganja:
	Akutni

lokalni učinci
	Akutni

sistemski učinci
	Kronični

lokalni učinci
	Kronični

sistemski učinci

	Oralno
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	0,125 mg/kg**

	Inhalacijski
	Nema podataka
	18,66 mg/m3**
	Nema podataka
	6,22 mg/m3**

	Dermalno
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	0,125 mg/kg**

	PNEC

	Zaštićeni cilj u okolišu
	PNEC

	Slatka voda
	0,327 mg/l*
0,088 mg/l**

	Slatkovodni sedimenti
	12,46 mg/kg*
0,5 mg/kg**

	Morska voda
	0,327 mg/l*

0,009 mg/l**

	Morski sedimenti
	12,46 mg/kg*

0,05 mg/kg**

	Hranidbeni lanac
	Nema podataka

	Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda
	Nema podataka

	Tlo (poljoprivredno)
	0,05 mg/kg**

	Zrak
	Nema podataka

	

	8.2.
	Nadzor nad izloženošću

	8.2.1.
	Odgovarajući upravljački uređaji

	
	Mjere za sprječavanje izlaganja za vrijeme preporučene uporabe:
	Adekvatno provjetravanje prostorija gdje se čuva i vrši manipulacija. Ne udisati pare/prašinu. U radnom prostoru zabranjeno jesti, piti i pušiti. Kontaminiranu odjeću odmah skinuti i oprati dobro dio tijela koji je bio u kontaktu s proizvodom. Nakon svakog kontakta s proizvodom dobro oprati ruke.

	
	Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:
	U skladu s odjeljkom 7.

	
	Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:
	U skladu s odjeljkom 7.

	
	Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:
	Osigurati dovoljnu izmjenu zraka i/ili odsisavanje u radnim prostorijama

	8.2.2.
	Osobne mjere zaštite, npr. osobna zaštitna oprema

	8.2.2.1.
	Zaštita očiju/lica:
	Zaštitne naočale koje dobro prijanjaju uz kožu lica (HRN EN 166). Osigurati da u blizini postoji fontana ili slično, tekuća voda za ispiranje očiju.

	8.2.2.2.
	Zaštita kože

	
	Zaštita ruku:
	Zaštitne rukavice (HRN EN 374), Nitril guma vrijeme proboja >480 minuta, 

	
	Zaštita ostalih dijelova tijela:
	Zaštitna radna odjeća dugih rukava i nogavica (HRN EN ISO 13688) i prikladna zatvorena obuća (HRN EN 13832). 

	8.2.2.3.
	Zaštita dišnog sustava:
	Osigurati dobru ventilaciju. U slučaju nedovoljne ventilacije, kada su GVI/KGVI iznad propisanih vrijednosti koristiti polumasku (HRN EN 140) s filtrom A  (HRN EN 14387). 

	8.2.2.4.
	Toplinske opasnosti:
	Nema podataka.

	8.2.3.
	Nadzor nad izloženošću okoliša

	
	Mjere za sprječavanje izloženosti tvari/smjesi:
	Spriječiti dodir s kožom, očima i odjećom. Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti. Oprati ruke prije odmora i na kraju radnog dana. Oprati kontaminiranu odjeću prije ponovne upotrebe.

	
	Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti:
	U skladu s odjeljkom 6.

	
	Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti:
	U skladu s odjeljkom 6.

	
	Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti:
	U skladu s odjeljkom 6.

	

	ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

	9.1.
	Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

	
	
	Vrijednost
	Metoda

	
	Agregatno stanje:
	tekućina, viskozna
	Nema podataka

	
	Boja:
	siva, crvena, crna
	Nema podataka

	
	Miris/prag mirisa:
	karakterističan, po organskim otapalima
	Nema podataka

	
	Talište/ledište:
	nema podataka
	Nema podataka

	
	Vrelište ili početno vrelište i raspon temperatura vrenja:
	nema podataka
	Nema podataka

	
	Zapaljivost:
	nema podataka
	Nema podataka

	
	Donja i gornja granica  eksplozivnosti:
	nema podataka
	Nema podataka

	
	Plamište:
	nema podataka
	Nema podataka

	
	Temperatura samozapaljenja:
	nema podataka
	Nema podataka

	
	Temperatura raspadanja:
	nema podataka
	Nema podataka

	
	pH:
	nema podataka
	Nema podataka

	
	Viskoznost, dinamička 4 mm,s:
	180-200
	Nema podataka

	
	Topljivost(i):
	ne u vodi
	Nema podataka

	
	Nasipna gustoća:
	nema podataka
	Nema podataka

	
	Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log Pow):
	nema podataka
	Nema podataka

	
	Tlak pare:
	nema podataka
	Nema podataka

	
	Gustoća i/ili relativna gustoća:
	1,3-1,4 g/cm3
	Nema podataka

	
	Relativna gustoća pare:
	nema podataka
	Nema podataka

	
	Svojstva čestica:
	nema podataka
	Nema podataka 

	9.2.
	Ostale informacije

	
	Neisparljive materije (30 min na 150°C), %: 70-75
HOS, A (i) 500 g/l, sadrži maksimalno 499 g/l

	
	
	

	ODJELJAK 10.: STABILNOST I REAKTIVNOST

	10.1.
	Reaktivnost:
	Nije reaktivno u normalnim/opisanim uvjetima rada.

	10.2.
	Kemijska stabilnost:
	Stabilno u normalnim/opisanim uvjetima rada.

	10.3.
	Mogućnost opasnih reakcija:
	Nema podataka.

	10.4.
	Uvjeti koje treba izbjegavati:
	Zagrijavanje, iskrenje, plamen, bilo koji izvor zapaljenja.

	10.5.
	Inkompatibilni materijali:
	Jake oksidacijska sredstva, jake kiseline.

	10.6.
	Opasni proizvodi raspadanja:
	Štetni plinovi i pare.

	

	ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

	11.1.
	Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

	
	Akutna toksičnost:
*CAS 1330-20-7,**CAS 623-40-5,***CAS 13463-67-7

	Put unosa
	Metoda 
	Organizam
	Doza LD50/LC50 ili ATEsmjese
	Vrijeme izlaganja
	Rezultat

	Gutanje:
	Nema podataka
	Štakor*
Zec


	LD50

	Nema podataka
	3523 mg/kg*
1133 mg/kg**

>2000 mg/kg***

	Dodir s kožom:
	Nema podataka
	Zec*
Nema podataka
	LD50
	Nema podataka
	12126 mg/kg*

>2000 mg/kg**

>2000 mg/kg***

	Udisanje:
	Nema podataka
	Štakor*
Nema podataka
	LC50
	4 sata
	27124 mg/m3*

>20 mg/l**

>5 mg/l***

	
	Toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje (TCOJ):

	
	Specifični učinci
	Izloženi organ
	Napomena

	Gutanje:
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	Dodir s kožom:
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	Udisanje:
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	

	
	Opasnost od aspiracije:
	Nema podataka.

	

	
	Nadraživanje i nagrizanje:

	
	Trajanje izlaganja
	Organizam
	Evaluacija
	Metoda
	Napomena

	Nagrizanje / nadraživanje kože:
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nadražuje kožu

	Ozbiljno oštećenje / nadraživanje očiju:
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nadražuje oči

	

	
	Preosjetljivost

	Dodir s kožom:
	Da, sadrži tvar koja može izazvati alergijsku reakciju.

	Udisanje:
	Nema podataka

	

	
	Simptomi vezani uz fizikalne, kemijske i toksikološke karakteristike

	Gutanje:
	Vidi odjeljak 4.2

	Dodir s kožom:
	Vidi odjeljak 4.2

	Udisanje:
	Vidi odjeljak 4.2

	Dodir s očima:
	Vidi odjeljak 4.2

	

	
	Toksičnost kod ponavljane doze (subakutna, subkronična, kronična)

	
	Doza
	Trajanje izlaganja
	Organizam
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	Subakutno na usta
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	Subakutno kožom
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	Subakutno udisanjem
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	Subkronično na usta
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	Subkronično kožom
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	Subkronično udisanjem
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	Kronično na usta
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	Kronično kožom
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	Kronično udisanjem
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	

	
	Toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje (TCOP):

	
	Specifični učinci
	Izloženi organ
	Napomena

	Subakutno na usta
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	Subakutno kožom
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	Subakutno udisanjem
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	Subkronično na usta
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	Subkronično kožom
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	Subkronično udisanjem
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	Kronično na usta
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	Kronično kožom
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	Kronično udisanjem
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	

	
	CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost)

	
	Karcinogenost:
	Nema podataka

	
	Mutagenost in-vitro:
	Nema podataka

	
	Genotoksičnost:
	Nema podataka

	
	Mutagenost in-vivo:
	Nema podataka

	
	Mutageni učinak na spolne stanice:
	Nema podataka

	
	Reproduktivna toksičnost:
	Nema podataka

	

	
	Ukupna evaluacija CMR svojstava:
	Nema podataka

	

	11.2.
	Informacije o drugim opasnostima

	11.2.1.
	Svojstva endokrine disrupcije:

	
	Nema podataka.
	

	11.2.2.
	Ostale informacije:

	
	Nema podataka.

	

	ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

	12.1.
	Toksičnost
*CAS 1330-20-7,**CAS 623-40-5,***CAS 13463-67-7

	Akutna toksičnost
	Doza
	Vrijeme izlaganja
	Organizam
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	Ribe
	LC50
	96 sati
	Nema podataka

Cyprinodon variegatus***

Pimephales promelas
	Nema podataka
	Nema podataka
	2,6 mg/l*

>10-100 mg/l**

>10000 mg/l***

>1000 mg/l***

	Rakovi
	EC50
	48 sati


	Daphnia magna
Nema podataka
Acartia toksa

Daphnia magna
	Nema podataka
	Nema podataka
	1 mg/l*
>10-100 mg/l**

˃10000 mg/l***
˃1000 mg/l***

	Alge/vodene biljke
	EC50
	72 sata


	Nema podataka
Pseudokireheriella subcapitala***
Skeletonema costatum***
	Nema podataka
	Nema podataka
	2,2 mg/l*
>10-100 mg/l**

˃100 mg/l***

˃10000 mg/l***

	Ostali organizmi
	EC50
	Nema podataka
	Nema podataka

	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka


	Kronična toksičnost
	Doza
	Vrijeme izlaganja
	Organizam
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	Ribe
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	Rakovi (Daphnia)
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	Alge/vodene biljke
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	Ostali organizmi
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	12.2.
	Postojanost i razgradivost

	
	Abiotička razgradnja

	
	Vrijeme polurazgradnje
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	Morska voda
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	Slatka voda
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	Zrak
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	Tlo
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	

	
	Biorazgradnja

	% razgradnje
	Vrijeme (dani)
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	

	12.3.
	Bioakumulacijski potencijal

	
	Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow)

	Vrijednost
	Koncentracija
	pH
	°C
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	

	
	Faktor biokoncentracije (BCF)

	Vrijednost
	Organizam
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	

	
	Kronična ekotoksičnost

	Vrijednost
	Doza
	Vrijeme izlaganja
	Organizam
	Metoda
	Evaluacija
	Napomena

	Kronična toksičnost na ribama
	LC50
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	Kronična toksičnost na rakovima (Daphnia)
	EC50
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	

	12.4.
	Pokretljivost u tlu

	
	Poznata ili pretpostavljena raspodjela u okolišu:

	
	

	
	Površinska napetost:

	
	Vrijednost
	°C
	Koncentracija
	Metoda
	Napomena

	
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	

	
	Adsorpcija/desorpcija

	Transport
	A/D koeficijent

Henryjeva konst.
	log Pow
	Hlapljivost
	Metoda
	Napomena

	Tlo-voda
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	Voda-zrak
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	Tlo-zrak
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka
	Nema podataka

	

	12.5.
	Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

	
	Nema podataka.

	

	12.6.
	Svojstva endokrine disrupcije

	
	Nema podataka.

	

	12.7.
	Ostali štetni učinci

	
	Nema podataka.

	

	ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

	13.1.
	Metode obrade otpada

	

	13.1.1.
	Odlaganje proizvoda/ambalaže:

	
	Ostatke proizvoda ne izlijevati u kanalizaciju, nego predati od strane nadležnog ministarstva ovlaštenim sakupljačima otpada.

	

	13.1.2.
	Ključni broj otpada:

	
	15 01 10* Amabalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onešišćena opasnim tvarima

	

	13.1.3.
	Načini obrade otpada:

	
	Ostatke od proizvoda i ambalažu predati ovlaštenoj osobi za postupanje s otpadom koja o tome odlučuje.

	

	13.1.4.
	Mogućnost izlijevanja u kanalizaciju:

	
	Neiskorišteni proizvod ne smije se bacati u kanalizaciju.

	

	13.1.5.
	Ostale preporuke za odlaganje:

	
	Ne odlagati zajedno s kućnim otpadom.

	13.1.6.
	Relevantni propisi:

	
	Nacionalno zakonodavstvo i EU propisi.

	

	ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU

	
	Kopneni prijevoz cestama (ADR)

	14.1.
	UN broj ili identifikacijski broj:
	1263 

	14.2.
	Ispravno otpremno ime prema UN-u:
	BOJA

	14.3.
	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:
	3

	14.4.
	Skupina pakiranja:
	III

	14.5.
	Opasnosti za okoliš:
	da

	14.6.
	Posebne mjere opreza za korisnika:
	n.p.

	
	Kopneni prijevoz željeznicom (RID)

	14.1.
	UN broj ili identifikacijski broj:
	1263

	14.2.
	Ispravno otpremno ime prema UN-u:
	BOJA 

	14.3.
	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:
	3

	14.4.
	Skupina pakiranja:
	III

	14.5.
	Opasnosti za okoliš:
	da

	14.6.
	Posebne mjere opreza za korisnika:
	n.p.

	
	Prijevoz unutarnjim plovnim putovima (ADN)

	14.1.
	UN broj ili identifikacijski broj:
	n.p.

	14.2.
	Ispravno otpremno ime prema UN-u:
	n.p.

	14.3.
	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:
	n.p.

	14.4.
	Skupina pakiranja:
	n.p.

	14.5.
	Opasnosti za okoliš:
	n.p.

	14.6.
	Posebne mjere opreza za korisnika:
	n.p.

	
	Prijevoz morem (IMDG)

	14.1.
	UN broj ili identifikacijski broj:
	1263 

	14.2.
	Ispravno otpremno ime prema UN-u:
	BOJA

	14.3.
	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:
	3

	14.4.
	Skupina pakiranja:
	III

	14.5.
	Opasnosti za okoliš:
	da

	14.6.
	Posebne mjere opreza za korisnika:
	n.p.

	14.7.
	Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a:
	n.p.

	
	Zračni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR)

	14.1.
	UN broj ili identifikacijski broj:
	1263 

	14.2.
	Ispravno otpremno ime prema UN-u:
	BOJA 

	14.3.
	Razred(i) opasnosti pri prijevozu:
	3

	14.4.
	Skupina pakiranja:
	III

	14.5.
	Opasnosti za okoliš:
	da

	14.6.
	Posebne mjere opreza za korisnika:
	n.p.

	

	Dodatne informacije:
	uvijek transportirati u zatvorenim kontejnerima koji su uspravni i sigurni. Osigurati da osobe koje transportiraju proizvod znaju što treba činiti u slučaju nesreće ili izlijevanja.

	

	ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA

	15.1.
	Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

	
	EU uredbe

	
	Autorizacija i/ili ograničenja u uporabi

	
	Autorizacije:
	Članak 59., SVHC: nema podataka
Tvari koje podliježu autorizaciji: nema podataka

	
	Ograničenja:
	Aneks XVII REACH: CAS 13463-67-7

	
	Ostale EU uredbe:
	n.p.

	
	Podaci (direktiva 1999/13/EZ) o ograničenjima emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS): n.p.

	
	Nacionalna regulativa:
	Zakon o kemikalijama, Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima, Zakon o prometu, Zakon o gospodarenju otpadom, Pravilnik o katalogu otpada, Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži

	15.2.
	Procjena kemijske sigurnosti

	
	Nije provedeno.

	

	ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE

	16.1.
	Navođenje promjena:
	Izdanje 1.2 od 03.11.2023. zamjenuje izdanje 1.1 od 02.06.2023., Klasa: 351-01/22-10/2, Ur.broj: 381-10-104-22-1047. Izmjene vezane za sastav.

	16.2.
	Skraćenice:
	n.p.: nema podataka

IMDG:Međunarodni pomorski kodeks za opasnu robu

IATA:Međunarodna udruga zračnog prometa

ICAO: Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva

LC50: smrtonosna koncentracija 50 %

LD50: smrtonosna doza 50 %
PC: procesna kategorija

SU: sektor upotrebe

	16.3.
	Ključna literatura i izvori podataka:
	Sigurnosno-tehnički list dobavljača i podatci iz stručne literature.

	16.4.
	Razvrstavanje i korištenje procedura razvrstavanja za smjese prema Uredbi CLP

	Razvrstavanje prema CLP-u
	Postupak razvrstavanja

	Zap. tek. 3 H226

Nadraž. koža 2 H315

Nadraž. oka 2 H319

TCOJ 3 H335
TCOP2 H373

Kron. toks. vod. okol. 2 H411
	Prema izvornoj verziji STL-a proizvođača.

	16.5.
	Odgovarajuće H oznake (broj i puni tekst)

	
	H:
	H226
H302

H304

H312

H315

H317

H318

H319
H332

H335

H372

H373

H400

H410

H411

H412
	Zapaljiva tekućina i para.
Štetno ako se proguta.
Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.

Štetno u dodiru s kožom.
Nadražuje kožu.
Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

Uzrokuje teške ozljede oka.
Uzrokuje jako nadraživanje oka.
Štetno ako se udiše.

Može nadražiti dišni sustav.
Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.
Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.
Vrlo otrovno za vodeni okoliš.

Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.

Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

	16.6.
	Savjeti za uvježbavanje:
	Nema podataka.

	16.7.
	Daljnje obavijesti:
	Napravljeno na temelju dostupnih informacija, u najboljoj vjeri i namjeri s raspoloživim znanjem, služi kao općenito uputstvo za sigurni rad, te kao polazište za dodatne informacije, ukoliko su potrebne. Korisnik je dužan tražiti dodatne informacije ukoliko s obzirom na opseg, prirodu i vrstu rada s kemikalijama, podaci iz Sigurnosno-tehničkog lista nisu dostatni za njegove potrebe. Korisnik je dužan proučiti sve važeće propise i ponašati se u skladu s njima (npr. s područja sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu, zbrinjavanje otpada, skladištenje, prijevoz, itd.). Sigurnosno-tehnički list ne predstavlja garanciju kvalitete proizvoda.


	PRILOG:

Scenariji izloženosti sukladno Izvješću o kemijskoj sigurnosti

	Scenarij izloženosti nije izrađen. Kraj dokumenta.


________________________________________________________________________________

Klasa: 351-01/23-10/2

Ur. broj: 117-10-102-23-5032

14.12.2023.

