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COOL RAZRJEĐIVAČ ZA 3x1 LAK


	OPĆI PODACI I NAMJENA



COOL RAZRJEĐIVAČ ZA 3x1 LAKOVE koristi se za razrjeđivanje COOL antikorozivnog emajl laka 3x1.


TEHNIČKI  PODACI

	Izgled
	Bistra tekućina

	Miris
	Organskih otapala

	Specifična težina: g/cm3  
 (SRPS EN  ISO 2811 – 1 ) 
	0,852

	Interval destilacije 
	138°C – 200°C

	Sastav 
	Smjesa aromatskih i alifatskih ugljikovodika 

	
PAKIRANJE

	Vrsta  pakiranja

	Broj komada u kutiji 

	Broj kutija na paleti

	Broj komada na paleti


	0,5 lit.

	30

	40

	1.200


	
UPUTSTVO ZA RAD

	COOL razrjeđivač 3x1 se koristi za razrjeđivanje boje i postizanje željenog viskoziteta potrebnog za rad s bojom, kao i za pranje alata nakon upotrebe.

	ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE

	Neograničen. 
[bookmark: _GoBack]Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj tvorničkoj ambalaži, u dobro prozračenom prostoru



Uvoznik/distributer: 
ISTRA COLOR d.o.o., Digitronska 10, 52460 Buje, Republika Hrvatska,
Tel:+385 52 856 439, fax:+385 52 215 587, e-mail: istra.color@pu.t-com.hr
Zemlja podrijetla: Republika Srbija
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